Marketing

Produktový management

**Nové minerální hydroizolace a změny v sortimentu lepidel na obklady a dlažby**

Praha/Bratisloava/Detmold, 22.09.2017

Vážené dámy, vážení pánové,

**Seznamte se s inovovanými výrobky firmy SCHOMBURG!**

V roce 2018 získá sortiment minerálních hydroizolací SCHOMBURG ještě kompaktnější a modernější podobu. V naší „zeštíhlené“ produktové nabídce, která bude přehlednější, naleznete i nadále spolehlivá řešení pro všechny případy použití.

Naše nové výrobky Vás nadchnou svými vylepšenými vlastnostmi při zpracování. A současně budou přínosem i pro životní prostředí. Také kvalita lepidel SCHOMBURG na obklady a dlažby bude optimalizována.

**Co se změní pro Vás?**

Vyšší výkonnost s menším počtem výrobků! To je naše moto. Možná jste již některé aspekty probírali se zástupcem firmy SCHOMBURG ve Vašem regionu.

Segment stavebních hydroizolací již nebude zahrnovat výrobek AQUAFIN®-2K. Nahradí jej inovovaný výrobek AQUAFIN®-2K/M-PLUS, u kterého se nám podařilo dokonale sladit vlastnosti při zpracování a technické parametry. Běžné oblasti použití zůstanou zachovány. Vy se můžete těšit na ještě komfortnější práci s tímto výrobkem a na jeho vylepšené vlastnosti. Detaily najdete v následující tabulce.

**Výrobek  
ze sortimentu r. 2017 nahradí od 01/2018 nahradí od 05/2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AQUAFIN®-2K | AQUAFIN®-2K/M | AQUAFIN®-2K/M-PLUS |
| UNIFLEX®-B | beze změny | nebude se již vyrábět  (UNIFLEX®-F není určen pro stavební hydroizolace) |
| AQUAFIN®-2K/M | beze změny | AQUAFIN®-2K/M-PLUS |
| UNIFLEX®-M | beze změny | UNIFLEX®-M-PLUS |
| **Poznámka:**   * Pro realizované stavby nebo probíhající dodávky budeme mít k dispozici potřebné zásoby původních výrobků. Včasná informace o Vašich konkrétních potřebách nám pomůže udržovat jejich rozumná množství a usnadní nám proces rezervace. * AQUAFIN®-2K/M-bílý bude i nadále v nabídce jako „nástupce“. * UNIFLEX®-F – není určen k používání v kombinaci s AQUAFIN®em-1K | | |

 

Marketing

Produktový management

V segmentu výrobků pro **pokládku obkladů/dlažby** Vás jistě potěší svým inovovaným složením lepidla **UNIFIX®-S3** a **UNIFIX®-S3-FAST**. Díky optimalizované konzistenci lze **UNIFIX**®**em-S3** pokrýt dosavadní oblasti použití lepidel **UNIFIX®-2K/6** a **UNIFIX®-S2**. Pro vyšší hospodárnost budeme **UNIFIX®-S3** dodávat také ve velkém, 33kg balení.

Jako univerzální polymerní složku, přidávanou pro zvýšení deformovatelnosti našich lepidel, Vám místo „tradičního“ **UNIFLEX**®**u-B** nabídneme náš nový **UNIFLEX®-F.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výrobek ze sortimentu r. 2017** | **nahradí od 01/2018** | **nahradí od 05/2018** |
| UNIFIX®-S3 | beze změny | UNIFIX®-S3 (nový výrobek) |
| UNIFIX®-S3-FAST | beze změny | UNIFIX®-S3-FAST (nový výrobek) |
| UNIFIX®-2K | beze změny | UNIFIX®-S3 (nový výrobek) |
| UNIFLEX®-B | beze změny | UNIFLEX-F |
| UNIFIX®-2K/6 | beze změny | UNIFIX®-S3 (nový výrobek) |
| CRISTALLIT-FLEX | beze změny | CRISTALLIT-FLEX (nový výrobek) |
| **Poznámka:**   * Pro realizované stavby nebo probíhající dodávky budeme mít k dispozici potřebné zásoby původních výrobků. Včasná informace o Vašich konkrétních potřebách nám pomůže udržovat jejich rozumná množství a usnadní proces rezervace. * UNIFLEX®-F – není určen k používání v kombinaci s AQUAFIN®em-1K a UNIFIX®em | | |

**Vynikající výsledky – doložené osvědčeními o zkouškách**

Naše nová lepidla na obklady a dlažby budou označena symbolem CE a budou certifikována dle normy DIN EN 12004 „Malty a lepidla". Nový AQUAFIN®-2K/M-PLUS bude testován jako „kontaktní hydroizolace pod obklady/dlažbu" spolu s lepidly na obklady/dlažbu SCHOMBURG a bude mít osvědčení pro minerální hydroizolace pod obklady/dlažbu. Krom toho Vám poskytneme i další certifikáty, které Vás jistě přesvědčí, že vlastnosti AQUAFIN®u-2K/M-PLUS v žádném ohledu nezaostávají v porovnání s jeho „předchůdcem“, ba právě naopak.

Již nyní si můžete u SCHOMBURGu objednávat podklady, které potřebujete pro Vaše vlastní projekty, zkoušky a certifikace.

výrobní č.

204600001 AQUAFIN®-2K/M-PLUS, 35 kg

sestávající ze složek:

204500001 AQUAFIN®-2K/M-PLUS, (A-složka), 25 kg  
204550001 UNIFLEX®-M-PLUS, 10 kg



Marketing

Produktový management

Kromě toho budete mít k dispozici také Technické listy. Upozorňujeme, že pro účely zkoušek a testů jsou k dispozici pouze vzorky materiálu. Dodávky množství, potřebných pro stavby, budeme realizovat až od května 2018.

Se srdečným pozdravem,

Ing. Jitka Tietjen

 